x (cm)

-30 -20 -10 0 10 20 30 y (cm)

0

10

20

30

40

50

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

EMEC Layer 0 occupancy > 0.1 run 12366

x (cm)

-60 -40 -20 0 20 40 60 y (cm)

-20

-10

0

10

20

30

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 EMEC Layer 1 occupancy > 0.1 run 12366

x (cm)

-60 -40 -20 0 20 40 60 y (cm)

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 EMEC Layer 2 occupancy > 0.1 run 12366

x (cm)

-60 -40 -20 0 20 40 60 y (cm)

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 EMEC Layer 3 occupancy > 0.1 run 12366