x (cm)

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 y (cm)

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

HEC Layer 1 1 5 9 13

17 21 25 29

33 37 41 45

49 53 57 61

65 69 81 85 97 101 113 117 129 133 137 141

145 149 153 157

161 165 169 173 177 181 185 189

193 197 209 213 225 229 241 245 257 261 265 269 273 277 281 285 289 293 297 301 305 309 313 317

321 325 337 341 353 361 369 377

occupancy > 0.1 run 12366

x (cm)

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 y (cm)

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

HEC Layer 2 2 6 10 14 18 22 26 30

34 38 42 46

50 54 58 62

66 70 82 86

98 102 114 118

130 134 138 142

146 150 154 158

162 166 170 174 178 182 186 190

194 198 210 214 226 230 242 246 258 262 266 270 274 278 282 286 290 294

298 302 306 310

322 326 338 342 354 362 370

occupancy > 0.1 run 12366

x (cm)

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 y (cm)

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

HEC Layer 3 19 23 27 31 35 39 43 47

51 55 59 63

131 135 139 143

147 151 155 159 163 167 171 175 179 183 187 191 259 263 267 271 275 279 283 287 291 295

299 303 307 311

occupancy > 0.1 run 12366