0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0 5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

D0

0

BBbar Bkgd B->Otherlnu Signal B->D*lnu Signal B->Dlnu Signal

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 310 × D0

0

× ccbar MC

uds MC tautau MC