1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2^{ISGW2}_{HQET standard slope}

HQET CLN slope